一：spo2

WiFi驱动：esp8266.c

Led 灯：led.c

血氧传感器驱动：max30102\_2.c、algorithm.c、iic.c

屏幕驱动：lcd.c

Rfid读卡器驱动：rc522.c

按键驱动：key.c

串口驱动：uart.c、usart.c

系统时钟驱动：delay.c

二：pulse

脉搏传感器驱动：adc.c、timer.c

其余函数在spo2下有重复，请查看spo2的说明

三：DS18B20

温度传感器驱动：ds18b20.c

其余函数在spo2下有重复，请查看spo2的说明

四：血压

血压传感器是使用zigbee进行采集和传输的，因此改传感器驱动不在stm32的程序中，但是数据是在uart2.c中进行接收的，main.c中进行处理的。